**2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI**

**23 NİSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI**

**AMAÇ:** Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede güvenli bir şekilde boşaltılması.

**KAPSAM:** Bu Tahliye Planı 23 Nisan Anaokulu Müdürlüğünü kapsar.

**KURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER**

1. ADRES: Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 70 Serik / ANTALYA
2. PERSONEL SAYISI: İdareci: 2 Öğretmen: 5 Diğer Personel: 1
3. ÖĞRENCİ SAYISI:
4. ÇALIŞMA DEVRESİ: İkili
5. BİNANIN YAPI TARZI: Betonarme
6. BİNANIN KAÇ KATLI OLDUĞU: 4
7. BAĞIMSIZ BİNA SAYISI: 2
8. BİNANIN YANGIN MERDİVENİ OLUP OLMADIĞI: Yangın merdiveni yok.
9. BİNANIN YERLEŞİM KROKİSİ: EK-A'da bulunmaktadır.
10. BİNANIN DIŞ KROKİSİ: EK-B'de bulunmaktadır.
11. DERSLİKLER VE İDARİ ODALAR: EK-A Krokisinde gösterilmiştir.
12. DERSLİKLERİN BOŞALTILMA SIRASI: EK-C Listesi
13. ÖĞRENCİLERİN TOPLANMA YERİ: EK-B Krokisinde gösterilmiştir.
14. TOPLANMA YERİNİN BİNAYA UZAKLIĞI: 20 m
15. TAHLİYE SORUMLUSU: Ali BULUT
16. TAHLİYE KAT SORUMLUSU: Zemin Kat: Nazire AKGÜL, 1. Kat (Anasınıfı Katı): Şerife TUNÇ
17. TAHLİYE ANINDA KULLANILACAK KAÇIŞ YOLLARININ AÇIK TUTULMASINI SAĞLAYAN GÖREVLİLER: Okul Hizmetlileri.
18. TOPLANMA YERİ SORUMLUSU: Nazire AKGÜL

UYGUNDUR

Tarih: ../..../2023

Ali BULUT

Okul Müdürü

**EK-C**

**DERSLİKLERİN BOŞALTILMA SIRASI**

Anasınıfı A Şubesi Şerife TUNÇ eşliğinde 1 Nolu Çıkış Kapısından

Anasınıfı B Şubesi Hatice ŞIK eşliğinde 1 Nolu Çıkış Kapısından

Anasınıfı C Şubesi Ayfer AKKIN eşliğinde 2 Nolu Çıkış Kapısından

Anasınıfı D Şubesi Nazlıgül AKIŞ eşliğinde 2 Nolu Çıkış Kapısından

Anasınıfı A Şubesi Burcu GÜÇLÜ eşliğinde 2 Nolu Çıkış Kapısından

**KAÇIŞ YOLLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

 Kaçış yollarında LPG tüpü veya benzeri herhangi bir yanıcı malzeme bulunamaz, yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey bulunmamalıdır. Girişlerin önü kapatılmamalıdır. Kaçış yolu hiçbir kısmı daraltılmamalıdır.

 Kaçış yolu: Gerçek bir kaçış unsuru, bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan sürekli ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamını ifade eder. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak şunlar dahildir:

a- Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar,

b- Her kattaki koridor ve benzeri geçişler,

c- Kattan çıkışlar,

d- Zemin kata ulaşan merdivenler,

e- Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar,

f- Bina dışındaki güvenlik önlemleri.

 Alt kenarları döşemeden en fazla 120 cm yüksekte ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en fazla 2 metre yükseklikteki pencereler, zorunlu hallerde kaçış yolunu kabul edilebilir.

 Kaçış yollarına engelleyici herhangi bir şey konulmamalı, kaçış yollarının önü kapatılmamalıdır. Bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla yükümlüdür.

Kaçış kapıları yanlardan menteşeli olacak ve kaçış yönüne açılabilir şekilde düzenlenecektir. Kaçış yolu hiçbir şekilde daraltılmamalıdır.